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Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung
[bookmark: _GoBack]
LUXOMAT® PD9-M-DALI/DSI
PD9-M-DALI/DSI-DE	weiß	Deckeneinbau	92920	IP20 Klasse II

ALLGEMEIN:
· Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
· DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG
· Umschalten zwischen DSI- und DALI-Programm mittels Fernbedienung möglich
· Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
· Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
· Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
· Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
· Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

	Erfassungsbereich 360°  (T=18°C)

	Montagehöhe
	Sitzende Tätigkeiten
	Quer zum Melder gehen
	Frontal auf den
Melder zugehen

	2,00 m
	r = 1,6 m
	r = 4,0 m
	r = 2,5 m

	2,50 m
	r = 2,0 m
	r = 5,0 m
	r = 3,0 m

	3,00 m
	r = 2,4 m
	r = 6,0 m
	r = 3,7 m

	3,50 m
	–
	r = 7,0 m
	r = 4,3 m

	4,00 m
	–
	r = 8,0 m
	r = 4,8 m

	4,50 m
	–
	r = 9,0 m
	r = 5,4 m

	5,00 m
	–
	r = 10,0 m
	r = 6,0 m



Technische Daten
· Einstellungen nur mit Fernbedienung (IR-PD-DALI)
· Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
· Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
· Kabellänge: 45 cm (geschirmt)
· Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE
· Abmessungen:	- Sensorkopf (ca.): Ø 45 x H 40 mm
		- Leistungsteil (ca.): 165 x 24 x 24 mm (LxBxH)
· Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
· Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C


Kanal 1 (Lichtsteuerung)
· Zeiteinstellungen: 1 min bis 30 min
· Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux
· Max. 50 DALI/DSI-EVG


Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung
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Optionales Zubehör für PD9-M-DALI/DSI
	

	· Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm)
	-	weiß/ Edelstahl-Optik/ anthrazit
	92238/ 92237/ 92235

	· Abdeckringe für PD9 (Ø 45 mm)
	-	weiß/ Edelstahl-Optik
	92327/ 92346

	· IR-Adapter
	-	schwarz
	92726

	· IR-PD-DALI (erforderlich)
· IR-PD-DALI-Mini
	-	grau
-	grau
	92094
92112
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